Istruzioni per caricare versione software decoder sbx-3500

Per risolvere problematica di Boot (rimane in stand-by)


1. Preparazione .

A. Formattare due memory stick USB 2 da FAT32.


B. copiare i rispettivi file nella memoria USB relativa

( Fare riferimento come segue)


c. File Unzip SBX3500HD\_1st\_USB.zip a prima USB ( USB1 come da fig.)



d. Unzip SBX3500HD\_2st\_USB.zip alla seconda USB memory (USB2 come fig.)



1. L’intera durata del processo di aggiornamento software dura circa 8 minuti



2. Procedimento

a. Inserire USB1 nel decoder (porta usb posta dietro) il quale verrà aggiornato automaticamente durante l'avvio.

b . Il decoder verrà automaticamente acceso e spento dopo l’installazione completa e riandrà in rebooting in automatico. L’operazione richiede circa 2min e 30 sec.

3.Aggiornamento Loader alla versione software 1,01

c. Inserendo la seconda chiavetta usb la versione sarà automaticamente aggiornerà dopo re-boot (un paio di volte effettua il boot)) (1m30s)

d.Il processo di aggiornamento può essere controllato sul pannello frontale 7 segmenti dal messaggio sequenziale:

1. '1-Pr' => 1 ° programma di installazione.

2. l'installazione del programma => 1 '1-ok' completo. (si noterà a malapena in quanto il messaggio è di brevissima durata.)

3. => 2 ° programma di installazione '2-Pr'

4. '2-ok' => 2 ° programma di installazione completo. ( si noterà a malapena in quanto il messaggio è di brevissima durata.)

5. '3-Pr' => 3 ° programma di installazione.

6. '3-ok' => programma 3 ° installazione completa.( si noterà a malapena in quanto il messaggio è di brevissima durata.)

7. 'SUCC' => Aggiornamento completato (il messaggio apparirà sul display del decoder)

8. Se si è verificato un errore, durante la procedura verrà visualizzato il seguente messaggio:

1-FL o 2-FL o 3-FL

. ora è possibile aggiornare il decoder tramite la seconda usb(usb2)

Il procedimento è identico alla 1

Se la versione software di un decoder è già la 1.00.01 si può saltare il procedimento con chiavetta usb1 e passare direttamente alla 2.

Si consiglia sempre di andare nella sezione preferiti del menu una volta risolto il problema e mettere come impostazioni “avvio veloce” in modo da velocizzare l’accensione da boot del decoder.